Повреждения кузова и внешних элементов:

Пробег: около 50-60т (не можем посмотреть из-за того, что приборка не работает).

· Лакокрасочное покрытие: множественные линейные повреждений (царапин) различной глубины и направления, локализованные на дверях, крыльях и бампере. Требуется окраска не менее 30% деталей.
· Стеклооборудование: полное разрушение рассеивателей задних фар (осколки утрачены). Блок-фары подлежат замене в сборе.

Отсутствует двигатель, после ДТП владелец пытался восстановить и вернуть к рабочем состоянию авто, но не удалось.

·в результате ударной деформации подкапотного пространства нарушена целостность системы смазки (разрушен поддон), произошло масляное голодание с последующим заклиниванием коленчатого вала.
· требуется замена двигателя.

Состояние трансмиссии
ударное воздействие на трансмиссионный отсек привело к разрушению картера КПП, вытеканию трансмиссионной жидкости и механическому повреждению синхронизаторов и шестерен.

Вывод: ТС имеет признаки конструктивной гибели. Восстановление требует замены силового агрегата, КПП, светотехники и полного перекраса кузова. 
Автомобиль не на ходу
Местонахождения: г. Владикавказ, ул. Леонова, 1
Тел: 7-928-491-21-28 Тамерлан

